**주소 및 Port 설정**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **From** | **To** | **IPv4** | **Port** |
| **Server** | **DB** | **(DB 주소)** | **3306** |
| **DB** | **Server** | **(서버 주소)** | **3306** |
| **Client** | **50343** |
| **Server** | **Client** | **(사용자마다 다름)** | **50344** |

**형 변환 규약**

* String - byte[]간 변환은 무조건 MS949 인코딩을 사용한다.
* int – byte[4]간 변환은 Big Endian 방식으로 한다.  
  즉, 다음과 같이 최상위 비트가 가장 먼저 오게 한다.

|  |
| --- |
| int i = byte[0] << 24 + byte[1] << 16 + byte[2] << 8 + byte[3]; |

**통신 규약**

* C->S 통신의 첫 4바이트가 000…0이면 COMMAND 통신이다.
* 그렇지 않으면 파일 전송이며, 전송된 4바이트는 파일 식별자 코드다.

**COMMAND 통신 규약**

* 다음 바이트는 다음과 같이 COMMAND의 종류를 나타낸다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **상수명** | **값** | **의미** | **방향** |
| **LOGIN** | **0x01** | **로그인 요청** | **C -> S** |
| **LOGIN\_SUC** | **0x02** | **로그인 성공** | **S -> C** |
| **LOGIN\_FAIL** | **0x03** | **로그인 실패** | **S -> C** |
| **REGISTER** | **0x04** | **회원가입 요청** | **C -> S** |
| **REGISTER\_SUC** | **0x05** | **회원가입 성공** | **S -> C** |
| **REGISTER\_FAIL** | **0x06** | **회원가입 실패** | **S -> C** |
| **CONNECTION\_CUT** | **0x07** | **연결 종료** | **Both** |
| **ROOM\_ENTER** | **0x08** | **방 입장 요청** | **C -> S** |
| **ROOM\_ENTER\_SUC** | **0x09** | **방 입장 성공** | **S -> C** |
| **ROOM\_ENTER\_FAIL** | **0x0A** | **방 입장 실패** | **S -> C** |
| **ROOM\_SOMEONE\_JOINED** | **0x0B** | **다른 사람이 방 입장함** | **S -> C** |
| **CHAT** | **0x0C** | **채팅 전송 시도** | **C -> S** |
| **CHAT\_SUC** | **0x0D** | **채팅 전송 성공** | **S -> C** |
| **CHAT\_FAIL** | **0x0E** | **채팅 전송 실패** | **S -> C** |
| **USER\_NICK\_CHANGE** | **0x0F** | **유저 닉네임 변경** | **C -> S** |
| **USER\_NICK\_CHANGE\_SUC** | **0x10** | **유저 닉네임 변경 요청** | **S -> C** |
| **USER\_NICK\_CHANGE\_FAIL** | **0x11** | **유저 닉네임 변경 실패** | **S -> C** |
| **USER\_PROFILE\_CHANGE** | **0x12** | **유저 프로필 사진 변경 요청** | **C -> S** |
| **USER\_PROFILE\_CHANGE\_SUC** | **0x13** | **유저 프로필 사진 변경 성공** | **S -> C** |
| **USER\_PROFILE\_CHANGE\_FAIL** | **0x14** | **유저 프로필 사진 변경 실패** | **S -> C** |

* 이후 Byte는 데이터 종류에 따라 다음과 같다. (괄호는 Byte 수, 없는 경우 생략)

LOGIN(0x01): 유저 ID(45), 유저 PW(45)

LOGIN\_FAIL(0x03): 실패 원인(1)  
 \* 0x01: ID 없음, 0x02: 비밀번호 틀림

REGISTER(0x04): 유저 ID(45), 유저 PW(45), 유저 닉네임(45),

REGISTER\_FAIL(0x05): 실패 원인(1)  
 \* 0x01: ID 중복

ROOM\_ENTER(0x08): 유저 ID(45), 채팅방 ID(4)

ROOM\_SOMEONE\_JOINED(0x0B): 유저 ID(45)

CHAT(0x0C): 유저 ID(45), 채팅방 ID(4), 채팅 메시지(1024), 이미지 파일 식별코드(4)

CHAT\_SUC(0x0D): 채팅방 ID(4), 닉네임(45), 채팅 메시지(1024), 폰트(45), 이미지 파일 식별코드(4)

USER\_NICK\_CHANGE(0x0F): 유저 ID(45), 이전 닉네임(45), 새 닉네임(45)

USER\_PROFILE\_CHANGE(0x12): 유저 ID(45), 이미지 파일 식별코드(4)

**FILE 통신 규약**

* 서버 실행 중 필요한 파일은 이 경로(이하 (경로))에 저장하라

|  |
| --- |
| C:\PaintChatting\images\... |

* **파일을 모두 다운로드한 뒤 이를 이용하는 명령어를 전송하라**
* 파일을 다운로드 받는 중일 때는 $(식별자 코드).tmp로 받고 인식하라
* 파일을 모두 다운로드 받은 후에는 파일 이름을 (식별자 코드).(확장자)로 변경하라.